## 1. ОГОҲЛАНТИРУВЧИ БЕЛГИЛАР

Огоҳлантирувчи белгилар ҳайдовчиларга хавфли йўл қисмига яқинлашаётганлиги ҳақида ахборот бериб, унда ҳаракатланишда шароитга қараб тегишли чора кўришни талаб қилади.
1.1 «Шлагбаумли темир йўл кесишмаси»
1.2 «Шлагбаумсиз темир йўл кесишмаси»
1.3 «Диққат, темир йўл кесишмасини тўсувчи қурилма»
1.3.1 «Бир изли темир йўл»
1.3.2 «Кўп изли темир йўл»
1.3.1. — бир изли темир йўл, 1.3.2. — икки ва ундан ортиқ изли темир йўл белгилари шлагбаум билан жиҳозланмаган темир йўл кесишмаси олдида ўрнатилади.
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
«Темир йўл кесишмасига яқинлашиш»
Аҳоли пунктларидан ташқарида темир йўл кесишмасига яқинлашаётганлик ҳақида қўшимча огоҳлантириш беради.
1.5 «Трамвай йўли билан кесишув»
1.6 «Тенг аҳамиятли йўллар кесишуви»
1.7 «Айланма ҳаракатланиш билан кесишув»
1.8 «Светофор тартибга солади»
Ҳаракат светофор орқали тартибга солинган чорраҳа, пиёдалар ўтиш жойи ёки йўл қисмини билдиради.
1.9 «Кўтарма кўприк»
Кўтарма кўприк ёки солда кесиб ўтиш.
1.10 «Соҳилга чиқиш»
Выезд на набережную или берег.
1.11.1 ўнгга йўл белгилари йўлнинг кичик радиусли ёки кўриниши чекланган бурилиш жойини билдиради.
1.11.2 «Хавфли бурилиш» - чапга
чапга йўл белгилари йўлнинг кичик радиусли ёки кўриниши чекланган бурилиш жойини билдиради.
1.12.1 «Хавфли бурилишлар»
биринчи бурилиш ўнгга йўл белгилари йўлнинг хавфли бурилишлари бўлган қисмини билдиради
1.12.2 «Хавфли бурилишлар»
биринчи бурилиш чапга йўл белгилари йўлнинг хавфли бурилишлари бўлган қисмини билдиради.
1.13 «Тик нишаблик»
1.14 «Тик баландлик»
1.15 «Сирпанчиқ йўл»
Йўлнинг ўта сирпанчиқ бўлган қисмини билдиради.
1.16 «Нотекис йўл»
Қатнов қисми нотекис бўлган йўл (ўнқир-чўнқир, ўйдим-чуқур жойлар, кўприкнинг йўлга нотекис туташуви ва шу кабилар) қисмини билдиради.
1.17 «Тош отилиши хавфи»
Транспорт воситасининг ғилдираги остидан шағал, тош ва шунга ўхшашларнинг отилиб чиқиш эҳтимоли бўлган йўл қисмини билдиради.
1.18.1 «Йўлнинг торайиши» - икки томонлама торайиш
1.18.2 «Йўлнинг торайиши» ўнгга торайиша билдиради
1.18.3 «Йўлнинг торайиши» чапга торайишни билдиради
1.19 «Икки томонлама ҳаракатланиш»
Йўлнинг (қатнов қисмининг) қарама-қарши ҳаракатланишни қисми бошланишини билдиради.
1.20 «Пиёдалар ўтиш жойи»
5.16.1, 5.16.2 белгилари ва (ёки) 1.14.1 — 1.14.3 чизиқлари билан белгиланган пиёдалар ўтиш жойини билдиради.
1.21 «Болалар»
Болалар муассасаси (мактаблар, болаларнинг дам олиш масканлари ва шунга ўхшашлар)га яқин йўлнинг қатнов қисмидан болаларнинг чиқиб қолиш эҳтимолини билдиради.
1.22 «Велосипед йўлкаси билан кесишув»
1.23 «Таъмирлаш ишлари»
1.24 «Мол ҳайдаб ўтиш»
1.25 «Ёввойи ҳайвонлар»
1.26 «Тошлар тушиши»
Тош кўчиши, сурилиши ва тушиши мумкин бўлган йўл қисмини билдиради.
1.27 «Ёнлама шамол»
1.28 «Пастлаб учувчи самолётлар»
1.29 «Туннел»
Сунъий равишда ёритилмаган ёки кириш пештоғининг кўриниши чекланган туннелни билдиради.
1.30 «Бошқа хавф-хатарлар»
Огоҳлантирувчи белгиларда кўзда тутилмаган хавф-хатарлар бўлган йўл қисмини билдиради.
1.31 «Сунъий йўл нотекислиги»
Йўлнинг сунъий нотекислик ўрнатилган қисмига яқинлашаётганлиги тўғрисида огоҳлантиради. Транспорт воситасининг ҳаракатланиш тезлигини мажбурий тарзда камайтириш учун қўлланилади.
1.31.1 «Бурилишнинг йўналиши»
1.31.2 «Бурилишнинг йўналиши»
Кичик радиусли, кўриниши чекланган йўлда ҳаракатланиш йўналишини ва йўлнинг таъмирланаётган қисмини айланиб ўтиш йўналишини билдиради.
1.31.3 «Бурилишнинг йўналиши»
Т-симон чорраҳада ёки йўл айрилишларида ҳаракатланиш йўналишини, таъмирланаётган йўл қисмини айланиб ўтиш йўналишини билдиради.
1.32 «Тирбандлик»
Ушбу йўл белгиси вақтинчалик ёки тасвири ўзгарадиган ҳолатда тирбандлик ҳосил бўлган йўл ёки чорраҳага кириш олдидан йўлни ёки чорраҳани айланиб ўтиш имконияти бўлган жойга ўрнатилади.
1.1, 1.2, 1.5 — 1.32 огоҳлантирувчи белгилари аҳоли пунктларида хавфли жойдан 50 — 100 метр, аҳоли пунктларидан ташқарида эса 150 — 300 метр олдин ўрнатилади. Зарурият бўлганда, бу белгилар 7.1.1 қўшимча ахборот белгисида кўрсатилган бошқа масофада ҳам ўрнатилиши мумкин.
Агар нишаблик ва баландлик кетма-кет келадиган бўлса, 1.13 ва 1.14 белгилари бевосита нишаблик ва баландлик олдига ўрнатилиши мумкин. Аҳоли пунктларидан ташқарида 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21 ва 1.23 белгилари такрорланади. Иккинчи белги йўлнинг хавфли қисми бошланишига камида 50 метр қолганда ўрнатилади.
Агар қатнов қисмида қисқа муддатли йўл ишлари олиб борилаётган бўлса, 1.23 белгиси иш бажарилаётган жойга 10 — 15 метр масофа етмасдан (7.1.1 қўшимча ахборот белгисисиз) ўрнатилиши мумкин.
1.3, 1.3.1 ва 1.3.2 белгилари бевосита темир йўл кесишмалари олдида, энг яқин рельсдан 20 метрдан кам бўлмаган масофада ўрнатилади.