## 1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.
1.1 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»
1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума»
1.3 «Внимание, заградительное устройство железнодорожного переезда»
1.3.1 «Однопутная железная дорога»
1.3.2 «Многопутная железная дорога»
Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу: 1.3.1. — с одним путем, 1.3.2. — с двумя и более путями.
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
«Приближение к железнодорожному переезду»
Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу: 1.3.1. — с одним путем, 1.3.2. — с двумя и более путями.
1.5 «Пересечение с трамвайной линией»
1.6 «Пересечение равнозначных дорог»
1.7 «Пересечение с круговым движением»
1.8 «Светофорное регулирование»
Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором.
1.9 «Разводной мост»
Разводной мост или паромная переправа.
1.10 «Выезд на набережную»
Выезд на набережную или берег.
1.11.1 «Опасный поворот» - направо
1.11.2 «Опасный поворот» - налево
Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью.
1.12.1 «Опасные повороты»
Участок дороги с опасными поворотами с первым поворотом направо
1.12.2 «Опасные повороты»
Участок дороги с опасными поворотами с первым поворотом налево
1.13 «Крутой спуск»
1.14 «Крутой подъем»
1.15 «Скользкая дорога»
Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части.
1.16 «Неровная дорога»
Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и т. п.).
1.17 «Выброс гравия»
Участок дороги, на котором возможен выброс гравия щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств.
1.18.1 «Сужение дороги» - Сужение с обеих сторон
1.18.2 «Сужение дороги» справа
1.18.3 «Сужение дороги» слева
1.19 «Двустороннее движение»
Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.
1.20 «Пешеходный переход»
Пешеходный переход, обозначенный знаками 5.16.1, 5.16.2 и (или) разметкой 1.14.1, 1.14.3.
1.21 «Дети»
Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, места отдыха детей и т. п.), на проезжей части которого возможно появление детей.
1.22 «Пересечение с велосипедной дорожкой»
1.23 «Дорожные работы»
1.24 «Перегон скота»
1.25 «Дикие животные»
1.26 «Падение камней»
Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.
1.27 «Боковой ветер»
1.28 «Низколетящие самолеты»
1.29 «Тоннель»
Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена.
1.30 «Прочие опасности»
Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.
1.31 «Искусственная неровность дороги»
Предупреждает о приближении к участку дороги с искусственной неровностью. Применяется для принудительного снижения скорости движения транспортного средства.
1.31.1 «Направление поворота»
1.31.2 «Направление поворота»
Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.
1.31.3 «Направление поворота»
Направление движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.
1.32 «Затор»
Знак применяется в качестве временного или в знаках с изменяемым изображением перед перекрёстком, откуда возможен объезд участка дороги, на котором образовался затор.
Предупреждающие знаки 1.1 , 1.2, 1.5 — 1.32 устанавливаются в населенных пунктах на расстоянии 50 — 100 м, а вне населенных пунктов — на расстоянии 150 — 300 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на знаке дополнительной информации 7.1.1.
Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют один за другим. Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21 и 1.23 повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.
Знак 1.23 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может быть установлен (без знака дополнительной информации 7.1.1) на расстоянии 10 — 15 м до места проведения работ.
Знаки 1.3, 1.3.1 и 1.3.2 устанавливаются непосредственно перед железнодорожным переездом, на расстоянии не менее 20 метров от ближнего рельса.