## ХАВФЛИЛИК БЕЛГИЛАРИ

Йўл ҳаракати қоидаларига 4-ИЛОВА
1.1
1.2
1.3
Портловчи моддалар ва 1.1, 1.2 ва 1.3 кичик класслар буюмлари;
Портловчи моддалар ва 1.4 кичик класс буюмлари;
Портловчи моддалар ва 1.5 кичик класс буюмлари;
Портловчи моддалар ва 1.6 кичик класс буюмлари;
Алангаланмайдиган, нотоксик газлар;
Тез алангаланадиган газлар ва суюқликлар;
Тез алангаланадиган қаттиқ моддалар, ўзи реактив моддалар ва десенсибилашган портловчи моддалар;
Ўз-ўзидан ёнувчи моддалар;
Сув текканда тез алангаланадиган газ ажратувчи моддалар;
Оксидловчи моддалар;
Органик пероксидлар;
Токсик моддалар;
Инфекцияли моддалар;
I тоифали радиоактив материаллар;
II тоифали радиоактив материаллар;
III тоифали радиоактив материаллар;
Коррозияланувчи моддалар;
Бошқа хавфли моддалар ва буюмлар.

## АВТОТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИНГ БЕЛГИЛАРИ

** | *
***

* Ёнғин ёки модда сизиб чиққандаги шошилинч чоралар коди.

** Хавфлилик белгиси.

*** БМТ тартиб рақами.

1 | ҚУРУҚ МОДДАЛАР ҚЎЛЛАНСИН, СУВ ҚЎЛЛАНМАСИН!
--- | ---
2 | КИЧИК СУВ ОҚИМЛАРИ ҚЎЛЛАНСИН!
3 | СОЧМА СУВ ЁКИ ИНГИЧКА ОҚИМ ҚЎЛЛАНСИН!
4 | КЎПИК ҚЎЛЛАНСИН!
5 | ОҚОВА СУВГА МОДДАЛАР ТУШИШИНИНГ ОЛДИ ОЛИНСИН!
N | НАФАС ОЛИШ АППАРАТИ ВА ҲИМОЯЛОВЧИ ҚЎЛҚОПЛАР ҚЎЛЛАНСИН!
YO | ФАҚАТ ЁНҒИН ЧИҚҚАНДА НАФАС ОЛИШ АППАРАТИ ВА ҲИМОЯЛОВЧИ ҚЎЛҚОПЛАР ҚЎЛЛАНСИН!
K | ҲИМОЯЛОВЧИ КИЙИМ-БОШЛАРНИНГ ТЎЛИҚ ТЎПЛАМИ ВА НАФАС ОЛИШ АППАРАТИ ҚЎЛЛАНСИН!
E | ОДАМЛАР ЭВАКУАЦИЯ ҚИЛИНИШИ ЗАРУР!