## 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывает их габариты и служит средством зрительного ориентирования:
«2.1.1»
«2.1.2»
«2.1.3»
«2.1»
обозначает элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, эстакад, торцовых частей парапетов и т. п.), когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств
«2.2»
обозначает нижний край пролетного строения тоннелей, мостов, путепроводов и эстакад
«2.3»
обозначает круглые тумбы, установленные на разделительных полосах или островках безопасности
«2.4»
обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений и т. п.
«2.5»
обозначает боковые поверхности ограждений дорог на закруглениях малого радиуса, крутых спусках, других опасных участках
«2.6»
обозначает боковые поверхности ограждения дорог на других участках
«2.7»
обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности
Схема №1
Схема №2